영상장치 작동 방법

스크린 켤때:스크린에 리모컨(1)을겨누고 전원버튼을 한번 누른다

스크린 끌때:스크린에 리모컨(1)울 겨누고 전원버튼을 두 번 누른다[.스크린의 전원을 끄고 약 2분가량 기다렸다 다른스윗치들을 끄도록한다!!!!]

[사진 1]

[사진2]     repeat

볼륨조정*나머지스윗치는 작동하지않는다*                   repeat버튼을 누르면 자동반복 재생이 가능

repeat버튼을 누르면 [장],[제목]이런 메뉴가 뜨는데

[장]은 씨디한장이 전체적으로 자동반복되는것이고,

[제목]은 씨디안에 각각의 제목들을 반복하는것입니다.

*[사진 2] 의모델은 차량탑재물과 다른모델임

마이크사용법:스크린밑에 DVD장치 옆에 붙어있는 장치의 전원을 켠다

그리고 마이크 하단에 전원장치를 키고 믹서에 있는 볼륨을 올리면 된다

*사진 3의 마이크는 차량비치 마이크와는 다른모델임*

[사진 3]

차량 장비 운영시 주의사항

n	1.발전기의 휘발유의 양을 항상 체크한다.

n	-외부행사를 나가거나 행사를 마치고 기름의 양을 체크 당일 또는 다음날 행사일정에 맞추어

n	미리 채워둔다. (휘발유는 가급적 직접주유하면 안된다 기계고장의 주요요인 )

n

n	2. 영상 재생 전 믹서음향을 낮추어 놓는다.

n	-음향이 갑자기 크게 나오면 앰프나 스피커 고장의 원인이 된다.

n

n	3.LCD프로젝터를 끄고 약5분(겨울)에서 7분(여름)정도 발전기 가동상태를 유지한다.

n	-프로젝터 내부에 램프로 인한 과열이 있다.프로젝터의 기능 중 내부 과열을 팬으로

n	일정온도 까지 식혀주는 기능이 있다.이를 가동하기 위해서는 발전기를 5~10분 가량

n	유지해주어야 한다. (실행하지 않을시 램프 수명이 줄어든다)

n

n	4.인버터의 사용시 항상 시동을 걸어준다.

n	- 베터리가 방전될 수 있다.

n	5.렌즈 & 스크린은 가능한 닦거나 손을 대지 않는다.

n	- 스크레치의 원인이 된다.

n	6.프로젝터의 INPUT 변환시 약간의 시간이 걸린다.

n	- 가능한 천천히 실행한다.

n	7.정차를 할 때는 항상 평평한 곳에 주차한다.

n	- 리프트를 올릴 때 평평하지 않으면 넘어갈 수도 있으므로 각별히 주의 한다.

영상차량 탑제물 점검 주기

탑제물 점검 주기

n	발전기       : 70시간 주기 오일교환

n	프로젝터    : 500시간 주기 램프교환

n	프로젝터    : 6개월에 한번 주기로 렌즈 정밀클리닝

n	발전기       : 1년 주기로 내부 청소

**휘발유 주입시 주유소에서 바로 넣으면 안되고

통에 담았다가 수동 펌프기로 넣어야한다

가능한 찌꺼기 유입금지

영상차량 운행시 주의사항

1.차량 출발 전  문 잠금상태 확인

화면부의 문이 열릴 경우 타 차량에 접촉 파손으로 인한 큰 사고로 이어질 수 있음.

2. 차량의 높이

탑의 높이가 일반 차량보다 높아  주행시나 주차시 항상 주의 하여야 함.

3. 차량의 너비

탑이 양 옆으로 많이 나와 있어 주행시 옆 차량의 사이드 밀러에 닿지 않도록

주의 하여야 함.

4. 평평한 곳으로 주행

되도록 도로의 상태가 양호한 곳으로 주행하여야 함.

4. 영상차량 주차시 주의사항

*평평한 곳에 주차한다.

*되도록 이면 다른 차량운행간 또는  도보이동자의 진행을 방해하지 않는 범위에서

차량을 추자하도록 주의를 기울인다.

A/S 관련은 본사로 연락해 주십시요. Tel.483-8484           전국한우협회 차량담당: 조 성 우 주임☏010-8488-7369